**F-Stück DN …**

Normteil für Rohrleitung zum Anschluss an ein Flanschrohrstück, mit einseitigem Flanschanschluss,

Flanschanschluss nach EN 1092-1 gem. unserem Datenblatt 1.1 Schweißverbindungen nach DIN EN ISO 5817-C, Schweißverfahren sind qualifiziert über DIN EN 288-3 / DIN EN ISO 15614-1

Werkstoff:

Oberfläche:

Baulänge (L): … mm

Hersteller: BOLLER GmbH & Co.KG

Fon : +49 (0)2735/65664-0

Fax : +49 (0)2735/65664-0

[www.boller-gmbh.de](http://www.boller-gmbh.de)

[info@boller-gmbh.de](mailto:info@boller-gmbh.de)

Hersteller des Bieters:……………………………